시     방     서

품 명 : 대구오페라하우스 무대조명장비

목        차

제1장 일    반     사    항

제2장 제    작     시    방

제3장 입찰 및 계약관련 사항

제1장 일 반 사 항

제1장 일반 사항

1. 적용범위

본 시방서는 대구 오페라하우스 무대조명장비 납품설치에 적용한다.

2. 일반 공통사항

2.1 사업범위

(1) 무대조명장비 납품 설치.

(2) 구입품의 카다록, 제품도면 등의 제출

(3) 감독관 지정 장소까지의 운반 및 하차.

(4) 납품기기의 성능, 하자 보장 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

2.2 검    사

(1) 현장 설치 완료 후 발주자의 입회하에 시운전을 실시하며 인수인계는 서면으로 하며 감독원의 승인

을 득하여야 한다.

(2) 무대장치설비의 사용설명서를 발주자 측에 제출하여 조작이 편이하도록 하여야 한다.

2.3 품질보증

(1) 수급자는 준공 검사 후 2년을 보증 기간으로 한다.

(2) 보증 기간 중 사용자의 과실이나 천재지변에 의한 사고 이외의 기타 설계 및 (1) 계약문서(이 시방

서를 포함한다)제작 설치와 재료의 결함에서 발생하는 고장이 있을 시는 무상으로 수선 및 부품 교

환을 발주자의 비용부담 없이 시공자가 수행하여야 한다.

3. 의   의

설계 도서와 특기 시방서의 내용 중 불분명 또는 이해가 곤란한 경우는 그대로 실시하지 않고 감독원과 협의하여 그 지시에 따른다.

4. 설계변경

4.1 설치도중 계약 도면의 변경이 불가피하거나 건축주의 요청에 따라 설계 변경 사항이 발생 할 때는 감독원과 협의 시행하며, 이로 인하여 외관이나 건물의 기능이 변경 될 경우에는 감독원과 협의하여 정한다.

4.2 본 물품납품의 감독원 이외의 여하한 부서로부터의 변경 지시 또는 요청이 있어도 무단 변경 할 수 없다.

5. 현장 발생재료 처리

물품납품 잔여 자재 및 해체 재료의 처분 또는 재사용에 대해서는 감독원의 지시에 따라 일정한 장소까지 운반 처리하여야 한다.

6. 현장조사

수급자는 납품 전 등, 적당한 시기에 현장을 조사하고 필요한 실측을 하여 특히 부착물에 대하여는 원 바탕 등을 확인한다. 또 반입 경로에 대하여도 미리 고려하여야 한다.

7. 반입

현장 반입은 사전에 반입 예정표를 제출하여 감독원의 지시에 의해 소정일시 장소에 배치 혹은 부착한다. 반입개시 및 작업 종료 시에는 책임자는 감독원에게 보고하여 승인을 받는다.

반입 시에는 제품 및 건축물을 오염, 손상하지 않도록 보호함과 동시에 취급에 주의 할 것.

8. 사진

각 공정별로 주요 납품 설치 사진을 COLOR 사진으로 촬영하여 실시 장소, 공정을 기록하고 공정별 순서대로 정리된 앨범 2부를 작성하여 필요시에 감독원에 제출한다.

9. 현장관리

9.1 현장의 관리는 “보건관리규정”, “산재보험법”, “건축공사 안전관리규정 51조”, “각 지역별 공사현장 위해방지 규정“ 및 기타 관계 법규에 준한다. 특히 다음 사항을 지킨다.

(1) 노무자, 기타 출입인의 감시 및 풍기 위생 단속

(2) 화재, 도난 및 기타 사고 방지에 대한 단속

(3) 시공재료, 시공설비의 정리, 보관

(4) 현장내의 청소 및 주변정리

9.2 현장의 안전 및 방화 관리를 위하여 별첨의 안전 및 방화 관리 수칙을 준수하고 이를 모든 작업 인원에게 수시로 교육하여 숙지시킨다. 이때에 안전 및 방화관리 수칙의 교육 시기나 교육 회수는 안전 및 방화관리 감독원 지시에 따라 결정한다.

10. 최종 청소 및 원상 복구

공사 완료시는 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물 등의 변형, 손상부분은 원상 복구하여야 한다.

11. 현장내의 안전 관리

11.1 수급자는 물품납품 현장에 참여 하는 인원에 대한 조직표를 제출하여야 한다.

11.2 비상시에 소집이 가능하도록 관계자의 비상 소집망을 편성하여 제출하여야 한다.

12. 현장내의 안전 관리

현장내의 안전 관리는 수급자의 책임으로 하여 당사의 지침을 이해해야 하며 다음 사항을 준수 한다.

- 화재 소음 방지 도난 사고 방지 처리

- 시공 및 설비 기구의 정리 정돈

13. 납품검사 및 인도

13.1 예비납품검사의 합격판정이 난후 다음과 같은 서류를 유첨하여 감독원에게 제출한다.

- 납품계	1부

- 납품 검사원	1부

- 사용설명서	1부

- 무대납품 사진대지	1부

- A/S 확약서                     1부

- 제조사 증명원(정품라이센스)    1부

13.2 납품검사에 대한 지적 사항은 즉시 시정 완료 후 재검사를 득한다.

13.3 납품 완료후 콘솔교육 및 무빙라이트 운영 교육은 1박2일 이틀로 정하고 이외 운영자가 원할시 3번이상은 교육한다.

13.4 보증 기간 중 콘솔 및 무빙라이트 업그레이드시 수급자는 무상으로 시행한다. 단 콘솔이 업그레이드시 보증기간이 지나더라도 5년간 무상으로 업그레이드를 해야한다 또한 업그레이드에 대한 교육도 해야한다.

14. 납품기한 및 장소

납품기한은 계약일로부터 90일 이내로 하며 납품장소는 대구오페라하우스으로 한다.

제2장 무대조명 특기시방

제2장 제작시방

* 구성품의 종류 및 수량

Item No.	Description	Unit	Q'ty
1	Lighting Control console	set	1
2	SUB Lighting Control console	set	1
3	MOVING WASH DX LIGHT	set	10

2-1. Lighting Control Console (동등 이상 제품)

가. 개     요

극장 및 방송국의 조명 전문가용 콘솔로서, 4,096HTP/LTP-Paramenter(6 x DMX out)채널에 의해 디머 또는 무빙라이트의 조작 및 제어를 빠르고 정확하며, 손쉽게 작동 할 수 있도록 프로그램과 기능등이 완벽해야 하며, 무정전 전원장치에 의해 시스템이 보호되어야 한다.

나. 특  성

- 모니터 기능

1) 2 개의 TFT 터치 스크린(15.4")에 의한 화면 편집기능과 2 개의 추가 TFT 모니터에 의한 작동확인이 가능하여야 한다.

2) 1개의 명령어 터치스크린(9“)이 내장되어야 한다.

3) 터치 스크린의 화면위치를 자유롭게 이동할수 있으며, 10개의 매크로 키에 의한 약 1000개의 화면층에 여러작동 프로그램을 필요에 따라 원 터치로 저장 또는 표시할 수 있어야한다.

4) 터치 스크린의 화면 크기를 조정하여 여러 가지 기능 화면을 하나의 스크린에 동시 수용할 수 있으며, 원하는 위치에 집중 시킬 수 있으므로 빠른 터치의 작동을 시킬 수 있어야한다.

5) 터치 스크린의 화면 하단에 화면에 대한 메시지 기입이 가능하여야 한다.

6) 1 개의 휠을 이용하여 커서의 이동 및 선택이 가능하여야 한다.

- 페이더 및 기능 키

1) 15 개의 모터 페이더(MOTOR FADER)를 갖고 있으며, 기능 선택에  따라 수동조절 또는 자동조절

이 가능하여야 한다.

2) 15 개의 페이더는 기능 선택에 의해 개별 페이더 및 서브마스터 페이더의 역활을 할 수 있으며, 128페이지에 의한 기능 확장이 가능하여야 한다.

3) 각 페이더는 모니터 화면상의 기능키에 의해 개별 페이더, 서브 마스터 페이더, 크로스 페이더, 스피드 제어 페이더 및 체이서 타임제어 페이더등으로 속성을 변경하여 사용할 수 있어야한다.

4) 20 개의 기능키에 의해 메크로(칼라, 고보, 체이서등)의 편집기능. 단독 사용 및 다른 기능과 복합 사용이 가능하며, 이 기능키의 속성(선택지연 시간, 선택이동)을 변화 시킬 수 있는 기능 페이더와 버튼을 가지고 있어야 한다.

5) 키 보드와 자체 볼마우스를 장착이 되어있어, 터치 스크린과 함께 다양한 편집이 가능하여한다.

- 스페셜 편집 기능

1) 화면 터치, 휠과 마우스를 이용하여 무빙라이트의 패턴을 생성 및 수정이 자유롭게 사용이 가능하여야 한다.

2) 얼라인 모드에 의해 무빙라이트 그룹의 시작점, 범위 및 칼라 변화등의 패턴을 쉽게 변화 시킬 수 있어야한다.

3) 모듈레이터 모드에 의해 위치, 칼라 및 고보등의 무빙 패턴을 쉽게 변화  시킬 수 있어야 한다.

- 시스템 보호

무정전 전원장치(UPS)를 장착하여 전원전압 변동의 변화와 전원 차단시 12 분간 시스템의 전원을

유지시켜주는 기능이 있어야한다.

다. 제작사양

- 4,096HTP/LTP-Paramenter (6 x DMX out port) 또는 이상

- 내장형 UPS(무정전 전원 장치)에 의한 12 분간 시스템 보호가되는 기능이 있어야한다.

- Flash memory disk 내장 있어야한다.

- 5 USB(2.0) Driver 또는 이상

- 인터넷에 의한 소프트 웨어 업그레이드 가능(2 Ethernet connector 또는 이상)

- 2 개의 15.4 인치 풀 칼라 TFT 터치형 모니터 또는 이상

- 1 개의 9 인치 칼라 명령 터치형 스크린 또는 이상

- 15 개의 모터 구동형 페이더 또는 이상

- 2 개의 X / Y 축 선택용 변수 제어 휠 또는 이상

- 10 개의 기능형 버튼 ( VIEW / MACRO ) 또는 이상

- 4 개의 속도 제어기능용 변수 제어 휠 또는 이상

- 2 모터 구동형 A/B Fader (100mm) 또는 이상

- 그랜드 마스터 페이더와 블랙 아웃 버튼 또는 이상

라.  구성품의 종류 및 수량

1) Lighting Control console – 1set

2) LED 구즈넥 작업등 - 2EA

3) 콘솔커버 - 1EA

4) 콘솔케이스 - 1EA

5) 키보드 & 마우스 - 1EA

6) 19" TFT Monitor - 2EA

2-2 SUB Lighting Control console (동등 이상 제품)

가. 개     요

극장 및 방송국의 조명 전문가용 콘솔로서, 4,096HTP/LTP-Paramenter(6 x DMX out)채널에 의해  디머 또는 무빙라이트의 조작 및 제어를 빠르고 정확하며, 손쉽게 작동 할 수 있도록 프로그램과 기능 등이 완벽해야 하며, 자동 저장이 가능하여 조명 콘트롤 제어가 안전하게 운영 할 수 있어야 한다.

나. 특  성

- 호 환 성

기존의 개인용 컴퓨터(최소 1.2GHZ 128RAM / 모니터 1024 x 768 PIXEL)에 설치가 가능하며,

OS는 WINDOW 8.1/ DircetX 7 이며, HARD 20MB 여유 공간에서 구동 가능하여야 한다.

- 기존 DESKTOP TYPE의 콘솔과 네트워크 연결하여 BACKUP이 가능하여야 한다.

다. 제작사양

- 4,096HTP/LTP-Paramenter (6 x DMX out port) 또는 이상

- Midi in/out (Midi-time code /  Midi-Note) 가능하여야 한다.

- Analogue Remote input 있어야한다.

- 인터넷에 의한 소프트 웨어 업 그레이드 가능 제품이어야 한다.

- 6 fader executor(60mm) 또는 이상 + 18 fader execute 또는 이상 / 6 butten executors (command wing) 또는 이상

- 15 fader executor(60mm)또는 이상 + 45 fader execute 또는 이상 / 15 butten executors (fader wing) 또는 이상

- Mastersection with A/B faders(100mm) 있어야 한다.

- 모니터상에  동작 가능한 가상 버턴 키 및 페이터 확장 가능해야 한다.

- 각종 네트워킹 연결 하여, ethernet  콘트롤 가능해야 한다.

- USB 2.0 또는 이상 연결 전원 공급 및 데이터 전송 가능해야 한다.

라.  구성품의 종류 및 수량

1) SUB Lighting Control console(Command Wing & Fader Wing) – 1set

2) 콘솔커버 - 2EA

3) 콘솔케이스 - 1EA

4) 키보드 & 마우스 - 1EA

5) 일체형컴퓨터 - 1EA

6) 스프리터 1IN 7OUT – 1EA

7) 이더넷 허브 – 1EA

8) 셀렉터 스위치 – 1EA

9) DMX 6라인 이더넷 1라인 설치 및 시운전 – 1식

2-3. MOVING WASH DX LIGHT (동등 이상 제품)

가. 개     요

극장 및 방송국용 이동조명 및 효과용의 무빙라이트로써, DMX 512 신호 방식에 의해 라이트의 헤드가 상.하.좌.우로 자유자재로 움직이며 조명을 할 수 있어야 하며, CMY방식의 색상변환 및 컬러휠 내장되어 선명한 색깔의 빛을 발산하기가 자유로우며, 디머, 스트로브, 셔터 등의 효과기능이 있어야 한다.

나. 특  성

- 콘트롤 신호방식은 DMX 512 프로토콜에 의하며, RDM을 통해 장비의 상태를 확인 가능하여야 한다.

- 동작상태 선택에 의한 4개의 메뉴, 기능버튼을 가지고 있어야 하며, 자체 테스트 기능에 의해 동작을 확인할 수 있어야 한다.

- 설치위치에 따른 제약이 없어야 하며, 이때 라이트의 헤드동작에 이상이 있어서는 안된다.

- 2개의 1/2 회전스크류 볼트에 의해 손쉽게 라이트 커버전체가 착탈가능 하여야 하며, 이때 램프의 교환이 간편해야 한다.

다. 제작사양

- 몸 체 : 알루미늄, 스틸 및 내열성 프라스틱 압출성형이 되어야한다.

- 램 프 : HTI 1000W 또는 동급이상 / PGJX28 Socket(33000 lumens 또는 이상)

- 동 작 : 좌,우 540도 또는 이상/ 상,하 268도 또는 이하

- 디 머 : 전자신호에 의한 기계제어방식의 0 - 100% 디머가능 하여야한다.

- ZOOM : 1:5 Fast zoom 가능하여아한다.

- SHUTTER : 내부 반도아 시스템 가능하여하며, 2개의 칼날이 이상이 있어야한다.

- COLOR WHEEL : 풀 칼라 표현이 가능한 CMY 방식의 다이크로익 휠터, 7 Position Color Whee+OPENl 또는 이상

- 빛 조리개(아이리스) : 모터 제어방식에 의한 빠른 빔사이즈 조작이 가능하여야 한다.

- 제어방식 : DMX 512 프로토콜 &RDM 가능하여야 한다.

- CHANNEL : TBA

- 색온도 : CTO Daylight to tungsten CCT control 가능하여야 한다.

- 신호 및 입출력 : 세계공통규격인 DMX 512 신호로 통신을 하여야 하며 XLR 5PIN만 사용할수있도록

부착되어 있어야 한다.

- 오토테스트기능 : 장비를 콘솔 없이도 자체적으로 동작 할 수 있어야 한다

다. 구성품의 종류 및 수량

1) MOVING WASH LIGHT - 10EA

2) Moving Flight Case 2구 - 5EA

3) HANGER (LOAD 하중 100KG이상) – 20EA

4) 안전 체인 – 10EA

제3장 입찰 및 계약관련 사항

제 3 장. 입찰 및 계약 관련 사항

1. 입찰 및 계약 관련

1) 입찰참가자격 및 낙찰자 결정방법

(1) 계약방법 : 일반경쟁입찰

(2) 낙찰자결정방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조 3항에 의거

규격·가격 동시입찰

(3) 규격입찰을 통과한 업체 중 개찰한 결과 선정된 업체 중 계약이행능력심사를 거쳐 낙찰자로 선정한다.

2) 제안서 평가점수

(1) 접수된 제안서의 규격(기술)평가는「기술제안서 평가항목 및 기준」에 의거 수요처에서 평가(붙임1        참조)

(2) 기준 및 배점은 본 물품의 성격에 맞게 정하되, 검토 및 동의에 의하여 평가 이전에 조정, 변경        가능하다.

(3) 제안업체는 제안평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 제안 평가결과는 공개하지 않

는다.

2. 제안서 작성방법 관련사항

1). 제안서 평가 방법

(1) 평가표(붙임 1)에 의거하여 적합, 부적합으로 평가를 하며 모든 항목이 적합이어야 한다.

(2) 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해서는 제출하지 않은 것으로        한다.

2). 제안서 제출 안내

(1) 공문과 함께 대표자 인감을 날인하여 제출한다.

(2) 제출 기한 내에 미제출 시는 제안 의사가 없는 것으로 처리하고, 제안된 제반 자료는 반환하지

않는다.

(3) 제안서는 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시된 경우

는 계약서가 우선한다.

(4) 제안서에 대한 해석상 문제가 발생 시 쌍방이 협의하여 조정한다.

3) 제안서 제출방법

(1) 제출처 : “입찰공고” 참조

(2) 제출자료 및 부수 : 제안서 원본 1부, 복사본 2부. 제안서 내용이 모두 수록된 CD 2매

(3) 기타 제출 방법 : “입찰공고” 참조

4) 제안서 작성 시 유의사항

(1) 제안서와 기타 구비서류를 검토하여, 미비업체는 상황에 따라 보완지시, 실격처리 등의 조치를

취할 수 있다.

(2) 제안내용에 대한 확인․검증이 필요한 경우 제안서에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를

제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

(3) 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익은 제안업체가 책임진

다. (제안서 검토 후 추후 통보)

(4) 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에

는 제안을 무효로 한다.

(5) 제안서 평가는 수요처의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안서는 기술평가 결과에 대해 일체의 이

의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않는다.

(6) 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자가 부담

한다.

(7) 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할

경우 제안업체는 일체의 손해 배상 책임진다.

(8) 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익보호를 위하여 외부에 공개하지 않음을 원칙

으로 한다.

5) 제안서 작성 요령

(1) 제안서는 목차에 따라 간결하고 명확하게 작성하고 아래 내용을 준수한다.

(2) 제안서는 A4용지에 종으로 단면, 단색으로 인쇄한다.

(3) 제안은 제안요구사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성한다.

(4) 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며 불확실한 용어의 사용 및 추상적인

표현은 하지 말아야 한다.

(5) 제안서는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대

상에서 제외한다.

(6) 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적 사항은 수요처 요구사항

을 따른다.

(7) 주요 제품의 제조사발행 제조사증명원 및 A/S 확약서를 첨부하여야 하며, 아울러 제안 제품 카다로그도 함께 첨부 하여야 한다.

6) 제안서 목차 및 주요 내용

목차	작성 내용
I. 규격서	○ 해당제품의 규격이 명확하여야 한다. (제안 제품의 규격서로 반드시 제출할 것)
II. 비교 규격서	○ 제안제품을 공고 규격서에 맞추어 각 항목별로 비교하여 기술할 것. (평가표에 관련 된 사항은 굵은 색으로 표시)
III. 규격 확인 자료	○ 제안제품의 카다로그
IV. 제조사 공급자증명원(정품라이 센스) 및 A/S확약서	○ 제안제품의 제조사 공급자 증명원(정품라이센스) 및 A/S 확약 서
V. 기타	○ 위의 제안 내용에 포함되지 않은 추가 제안 사항에 대해 제시

[붙임 1]

제품  평가표

평가대상 :              社

목차	평가요소(기준)	적합	부적합	평가
Lighting Control console	○ 4,096HTP/LTP-Paramenter(6 x DMX out)채널 이상
	○ 내장형 UPS( 무정전 전원 장치 )에 의한 12 분간 시스템 보호 가능
	○ Flash memory disk 내장 가능
	○ 5 USB(2.0) Driver 가능
	○ 인터넷에 의한 소프트 웨어 업 그레이드 가능(2 Ethernet connector) 가능
	○ 2 개의 15.4 인치 풀 칼라 TFT 터치형 모니터 가능
	○ 1 개의 9 인치 칼라 명령 터치형 스크린 가능
	○ 15 개의 모터 구동형 페이더 이상
	○ 2 개의 X / Y 축 선택용 변수 제어 휠 이상
	○ 10 개의 기능형 버튼 ( VIEW / MACRO ) 이상
	○ 4 개의 속도 제어기능용 변수 제어 휠 이상
	○ 2 모터 구동형 A/B Fader (100mm) 이상
	○ 그랜드 마스터 페이더와 블랙 아웃 버튼 가능
	○ 전 원 : 90V - 240V 자동 선택
	○ 터치 스크린 화면 크기조정 가능
	○ 여러 가지 기능화면을 하나의 스크린에 동시 수용할수 가능
	○ 제안제품의 제조사 증명원(정품라이센스) 및 A/S확약서
	○ 신호 및 입출력 : MA-NET, Ant-NET, ETC2-NET, PATHPORT, SACN, SHOWNET, KINET1, DMX 512 신호 이상
최 종 평 가

※ 평가요소별 증명을 위한 입증서류는 반드시 제안서에 첨부할 것

제품  평가표

평가대상 :              社

목차	평가요소(기준)	적합	부적합	평가
SUB Lighting Control console	○ 4,096HTP/LTP-Paramenter(6 x DMX out)채널 이상
	○ Midi in/out (Mid-time code / Mid-Note) 가능
	○ Analogue Remote input 가능
	○ 인터넷에 의한 소프트 웨어 업 그레이드 가능
	○ 6 fader executor(60mm) 또는 이상 + 18 fader execute 또는 이상 / 6 butten executors (command wing) 또는 이상
	○ 15 fader executor(60mm)또는 이상 + 45 fader execute 또는 이상 / 15 butten executors (fader wing) 또는 이상
	○ Mastersection with A/B faders(100mm) 가능
	○ 모니터상에 동작 가능한 가상 버턴 키 및 페이터 확장 가능
	○ 각종 네트워킹 연결 하여, ethernet 콘트롤 가능
	○ USB 2.0 연결 전원 공급 및 데이터 전송 가능
	○ 여러 가지 기능화면을 하나의 스크린에 동시 수용할수 가능
	○ 제제안제품의 제조사 증명원(정품라이센스) 및 A/S확약서
	○ 신호 및 입출력 : MA-NET, Ant-NET, ETC2-NET, PATHPORT, SACN, SHOWNET, KINET1, DMX 512 신호 이상
최 종 평 가

※ 평가요소별 증명을 위한 입증서류는 반드시 제안서에 첨부할 것

제품  평가표

평가대상 :              社

목차	평가요소(기준)	적합	부적합	평가
MOVING WASH LIGHT	○ 램 프 : HTI 1000W 또는 동급이상 / PGJX28 Socket(33000 lumens 또는 이상)
	○ 동 작 : 좌,우 540도 또는 이상/ 상,하 268도 또는 이하
	○ 디 머 : 전자신호에 의한 기계제어방식의 0 - 100% 디머가능
	○ ZOOM : 1:5 Fast zoom 있어야 한다
	○ SHUTTER : 내부 반도아 시스템 가능하여하며, 2개의 칼날이 이상
	○ COLOR WHEEL : 풀 칼라 표현이 가능한 CMY 방식의 다이크로익휠터, 7 Position Color Whee+OPENl 또는 이상
	○ 빛 조리개(아이리스) : 모터 제어방식에 의한 빠른 빔사이즈 조작이 있어야 한다
	○ 제어방식 : DMX 512 프로토콜 & RDM 있어야 한다
	○ 색온도 : CTO Daylight to tungsten CCT control 가능하여야 한다.
	○ 신호 및 입출력 : DMX 512 신호
	○ 제안제품의 제조사 증명원(정품라이센스) 및 A/S확약서
최 종 평 가

※ 평가요소별 증명을 위한 입증서류는 반드시 제안서에 첨부할 것

* 유의사항

가. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰참가자의 부담

으로 함.

나. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이

에 응하여야 함.

다. 사업결과에 따른 시스템 및 산출물의 소유권은 발주자에 있음.

라. 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향

후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음.

마. 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우와 제

안내용이 사실과 다르거나 허위로 기재되었다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 함.