시    방    서

건  명 : 대구오페라하우스 영상장비 구매설치

대구광역시 대구오페라하우스

Ⅰ. 설치설명서

1. 건     명 : 대구오페라하우스 영상장비 구매설치

2. 목    적 : 본 오페라하우스내 영상장비 구매설치건은 양질의 영상을 효율적이고 합리적인 방법으로 운용하기 위하여 방송장비를 납품설치코자 함

3. 설치범위 : 오페라하우스내 다수장소

4. 설치장소 : 오페라하우스내 지시장소

5. 설치기간 : 계약일로부터 30일이내

Ⅱ. 일반사항

1. 적용범위 : 본시방서는 오페라하우스내  납품설치건에 적용한다.

2. 기술기준

가. 정보통신공사업법 및 동법시행령, 시행규칙

나. 전기통신설비 기술기준에 관한규칙

다. 기타 방송설비 설치에 관한 관련법규

3. 참가자격 :본사가 대구에 위치해있으며. 정보통신공사업 등록면허업체로서 영상/음향기기장비 설치를 주사업으로하는 업체

4. 제출서류

가. 자재승인시 제출서류

계약자는 계약일로부터 지정기일 이내에 다음의 서류를 제출하여 감독관으로부터

본 설비에 사용되는 제품의 승인을 받아야 한다.

◇ 제품 내역서, 시방서

◇ 제품 카탈로그

나. 납품설치시 제출서류

◇ 내역서

◇ 기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

다. 납품완료시 제출서류

◇ 납품설치 완료계

◇ 장비 운영지침서 및 시험검사 성적서 (자체)

◇ 기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

5. 성능 및 하자보증 책임

가. 성능보증기간은 최종인수시험 완료일로부터 1년으로 하며 동기간 중 시스템의

결함 등의 하자가 발견될 시 모든 하자에 대한 책임을 지며 계약자는 즉시

무상으로 수리한다.

(천재지변, 사용자의 고의, 또는 사용상의 부주의에 의한 기기파손 및 유실은 제외)

나. 성능보증기간 경과 후 사용자 측의 유지보수 요구가 있는 경우 별도 계약에 의거 운용에 지장이 없도록 응하여야한다.

(설치 장비가액의 10%를 초과하지 않는 범위내)

6. 계약자의 일반적인 의무

1) 설비의 설계도

가. 시공상 필요한 도면은 설치 전에 제작도 및 시공도를 작성하여 감독관의 승인을

받고 제작 또는 시공한다.

나. 설치는 관계되는 제반 법규에 따라서 설치하여 제반 설비가 그 기능을 완전히

발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

다. 설치 중 감독관이 설치의 부실 또는 부정이라 인정할 때 감독관의 지시에 따라

즉시 재시공 또는 보수한다.

라. 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상

당연히 필요한 사항 또는 시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없을 때, 또는

해석 상 차이가 있을 때는 감독관의 결정에 따라 시공한다.

2) 설계변경

가. 설치 과정에서 다음과 같은 사유가 있을 경우에는 감독관의 승인을 받은 후

설치의 일부를 변경할 수 있다.

◇ 설계의 내용이 불분명하거나 누락, 표기 오류 또는 상호 모순 되는 경우

◇ 주요 공정을 변경할 필요가 있을 경우

◇ 설계의 내용이 시공현장에 부적합한 경우나 물량변동이 현저할 때와 현장

여건상 설계변경 사유가 발생하였을 때

◇ 설치함에 있어서의 일반적인 상태와 상이한 자연 상태의 경우

나. 설치도중 감독관으로부터 경미한 설계변경 지시가 있을 경우 이의 없이 이에

의해야 한다.

다. 위 각 항의 설계 변경에 의하여 추가되는 비용은 계약자가 부담하며 설치기간의         연장이 요구될 때에는 감독관의 사전 승인을 받는다.

3) 설치용 자재

가. 기기 및 재료(이하 기자재라 함)는 모두 신품으로 사용한다.

나. 기자재에 사용되는 부품은 한국공업규격품(이하 K.S품이라함)을 사용하고 K.S품이        없는 기자재는 K.S 규격과 동등이상의 부품(“전”자 대상품은 “전”자로함)을

사용하여야 한다.

다. 본 설치에 사용되는 모든 자재는 본 시방서 에 의하여 명기된 규격품

또는 동등품 이상이어야 한다.

라. 현장에 반입된 자재는 그 즉시 감독관의 검수를 받아야하고 합격품에 한하여 사용        할 수 있으며 불합격으로 판정된 자재는 즉시 현장 외로 반출한다.

4) 설치의 중지

가. 감독관은 다음사항의 경우 계약자에 대하여 설치의 일부 또는 전부를 중지할

수 있다.

◇ 기후의 악조건으로 설치의 시공 및 안전관리가 어렵거나 설치에 피해를 줄

우려가 있을 때

◇ 계약자가 시방서 및 설계 도서에 의거 시공하지 않을 경우

◇ 계약자가 관계법령에 위배하여 시공하는 경우

◇ 감독간의 지시를 부당하게 따르지 않을 경우

나. 본 설치와 관련한 유관기관으로부터 특별한 사유로 일시중단 요구가 있을 때는

감독기관의 승인 하에 일시 중단할 수 있으며, 그 기간은 설치 기간에서

가감할 수 있다.

5) 보안 및 안전

가. 계약자는 본 설치 관련 설계도서와 설치중 습득한 비밀사항에 대하여 설치 시행         전후를 막론하고 타인에게 제공 또는 누설되지 않도록 제반의 보안조치를 취한다.

나. 설치 중에 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야 하며 이를 방지하기 위하여         계약자는 책임자를 현장에 배치하여 작업자에게 필요한 모든 교육 또는 지시를          작업 전에 시달하여 주위를 환기시킬 것이며 본 설치와 관련된 모든 사고에 대한        인명 및 재산상의 피해에 대하여 계약자 부담으로 원상 복구 또는 피해 보상의

책임을 진다

6) 현장대리인 및 현장요원

가. 현장에는 본 설치수행에 필요한 제반 지식에 정통하며 충분한 경험 등 일정한

자격을 갖춘자를 임명하여 설치 및 시험, 교육을 전담 할 수 있어야 한다.

나. 현장요원은 감독원의 지시에 따라 현장관리 및 설치책임을 담당하게 한다.

7) 검사, 시험 및 시운전

가. 계약자는 제작중과 제작완료시, 설치중과 설치완료시 현장을 정리하여 검사에

대비하도록 한다.

나. 시방서 및 설계도서와 상이하게 제작 또는 시공시 감독관의 지시에 따라 계약자         부담으로 재제작 또는 재시공한다.

다. 각 설치별 공통검사 및 시험 항목은 다음과 같다.

◇ 외관 및 구조 검사              ◇ 배선 상태 검사

◇ 장비별 규격 기능 동작 시험     ◇ 시운전 검사

◇ 준공 검사

라. 본 시험 검사에 소요되는 제비용은 계약자가 부담한다.

마. 방송기자재를 시운전하여 기능이 완벽하게 발휘할 때 시설물의 운용 교육을 한 후       담당자에게 인수한다.

8) 교육훈련

◇ 계약자는 시스템의 원활한 운영 및 유지보수를 위하여 지정 요원에 대하여

시스템 엔지니어 및 운영자 교육훈련을 실시하여야 한다.

◇ 교육훈련은 계약자 전액부담으로 하며, 일정 및 인원은 추후 협의 후 결정한다.

7. 유의사항

가. 설계도면과 설명서의 내용이 상이하거나 불명확한 사항이 있을 경우에는 감독의         지시에 의거 시공하며 착공 후 경미한 누락부분은 계약자 부담으로 시공하여야          한다.

나. 현장 위치 및 공법상의 사소한 변경, 이에 수반되는 약간의 수량증가 등의

경미한 사항은 감독원과의 지시에 따라 계약자 부담으로 계약금의 변경없이

이를 시행하여야 한다.

8. 제작도 및 설치도

시공상 필요한 기기의 제작도, 설치도는 사전에 제출하여 감독관청의 승인을 득한 후    설치하여야 하며, 방송장치는 동일회사 제품 사용을 원칙으로 하고 제품이 생산되지     않을 때는 사전에 승인을 득 한 후 설치 할 수 있다.

9. 종말 청소 및 원상복구

가. 종말청소  : 설치 완료시에는 현장내외의 정돈 및 청소를 완전히 한다.

나. 원상복구  : 설치 중 손상된 부분을 원상 복구한다.

10. 기타

가. 본 시방서에 표기하지 못한 불분명한 부분은 지방계약법에 따르며 동일조항에 대한해석의 차이가 있는 경우  담당자의 해석이 우선하며, 계약자는 이의를 제기할 수 없다.

나. 계약상 또는 이와 관련하여 분쟁이 발생되어 양자간 우호적으로 해결할 수 없는 경우 소송관할법원은 발주자의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

Ⅲ. 특별시방서

1. 공통사항

◇ 설치는 각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타 기기 또는 전체          시스템에 간섭 또는 장애를 주어서는 안된다.

◇ 각 기기들과 S/W는 설치완료 후 완벽한 호완이 되어야 한다.

◇ 시설물은 운영자 및 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록 설치하여야         한다.

◇ 각 기기는 수평, 수직조정이 정확하고 안정되게 장착되어야 하며 외관이

미려하게 설치되어야 한다.

◇ RACK은 19인치 국제규격에 합당하도록 제작한다.

2. 일반사항

1). 영상 및 방송설비

본 설비는 현재 설치된 영상시스템과 호완하여 구축되어야 하며 부족한 기능을

보강하고 기기간의 기능을 최대화하여 원활한 무대공연지원에 그 목적이 있다.

◇ 다향한 영상을 수용하고 또한 화질과 사용의 편리함을 위하여 최상의 제품을 사용         하여야 한다.

◇ 데스크는 기존 제품을 방출처리하고 새로이 세팅하여 SYSTEM 구성한다.

◇ SYSTEM 설치시 녹화시 음향.영상시스템이 최대한 사용에 편리하게 보강하여 구         성한다.

◇ 신규설치부분은 감독관과 상의하여 최대한 구성한다.

기    기    목    록

종 별	규 격 (모델)	수량	단위	비고
비디오 스위쳐	AG-MX70	1	EA	PANASONIC
DVD RECORDER	LCR-199	1	EA	LG
LCD 모니터	24인치	1	EA	국산
LCD 모니터	17인치	7	EA	국산
프리앰프	SAFFIRE PRO26	2	EA	Focusrite
콘트롤서페이스	PROJECT I/O	1	EA	M Audio
서브믹서기	ONYX1620	1	EA	MACKIE
HDD 24	HD24(EC2+1394)	1	EA	ALESIS
S/W	M POWERED7.3	1	EA	Digidesign
S/W	MUSIC PRODUTION TOOLKIT	1	EA
외장형DVD RW	SE-T804L	1	EA

종 별	규 격 (모델)	수량	단위	비고
시스템 랙	12U 이동형	2	EA
데스크	7자*3자	1	EA
LCD 모니터 브라켓	제작	1	EA
광케이블	2M	12	EA
모니터	ADAM A7	2	EA
페치판넬	BNC I/O	1	EA	16ch

기    기    시    방

1) 비디오스위쳐

1. 사양및특징

-  4:2:2:4 디지털 컴퍼넌트 &와이드 대응:디지털컴퍼넌트 신호에의한 내부처리로 방송급의 고실현.와이프 패턴은 16:9/4:3의어스펙트 전환이 가능하며,다양한 장면에서의 고화질의 믹스효과.

- 3D에도 대응한 다채로운 디지털효과:600개의 패턴을 장착한 2차원효과를 비롯하여 모자이크,디포커스,스틸,멀티 Strobe,페인트,네가티브,미러등의 디지털효과와 3D효과 보드의추가로 페이지 턴,리플,플래그,어코디언,스파크등 약 1000개의 삼차원 디지털 효과가 가능해져 고품위의 DVE 영상 표현 가능

-프리셋 패턴:13종의 2D효과패턴이 Pre-set되고 원 터치로 설정가능임의의 패턴으로의 변경도 가능함.

-이벤트 메모리:3D를 포함한 모든효과에 대해서 설정 상태를 기억100개의  메모리 설정으로 저장된  패턴 번호의 순간 호출 가능.

-Key 프레임 설정:20까지 Key 프레임을 저장할수 있어,저장된프레임 번호를 호출, 애니메이션 효과에 이용.

-죠이스틱 콘트롤러:효과의 위치나 사이즈의 설정과 컬러선택을감각적으로 할수 있습니다.수자패드:패턴번호의 수치지정 가능. 타이틀기능을 실현하는 " MX-Navi" 소프트웨어를 번들제공 함으로외부 PC와 본 믹서기 사이에 USB전송으로 화상파일의 전송이 가능하여 롤.크롤 애니메이션 타이틀을 Low-Cost로 제작 가능.

-SDI 대응의 8계통으 비디오 입출력:

SDI 보드(옵션: AG-YA70P)의 Plug-In에 의해 4입력/1출력의시리얼 디지털 컴퍼넌트(SMPTE 259 M-C)와 인터페이스가 가능하고,DPCPRO등 디지털 VTR과의 편집시스템에도 적용함.                 컴퍼넌트(표준):아날로그 컴퍼넌트및 YC 입출력을 표준으로 장착(IN 4/OUT 2)하고,아날로그 기기와도 고화질의 인터페이스 가능.

8 계통 입력:Video source Max input:8 ,composite :standard 8 component,YC:8 input,Live Switcher로서 8개의카메라에 대응한 tally 출력.

RS-422/RS-232C 모두에 대응한 Editor 단자( 9pin)

오디오믹싱 & 오디오 효과:Max 10 계통 입력: 4 소스 x L/R 입력(아날로그,SDI)과 AUX 1및 Mic/AUX 2 의 10계통의 오디오 입력을 장착,페이더 레바 조작으로믹싱이 가능합니다. 오디오 효과:3 밴드 EQ,보이스 체인져(피치/레벨),뮤트의 효과.

비디오의 트랜짓션에 연동/비연동 전환가능.

마이크로폰단자,헤드폰단자 장착,레벨미터를 LCD 패널내에 표시

AG-MX70 동등이상품

2) DVD 레코더

- HD급 영상출력

-. 14 가지 메모리 카드를 장착할 수 있는 2개의 슬롯

- 레코딩포멧 : DVD-RAM, DVD±R(Video Mode), DVD+RW(+VR Mode)

DVD-RW(VR Mode/Videio Mode)

- 최대 11시간 DVD녹화

- DVD와 VTR간 양방향 복사

- 캠코더 복사(DV방식)

- 외부입력 및 TV방송 녹화

- DVD&VTR 프로그래시브 스캔 (Video Single Out 단자)

- DVD&VTR 통합메뉴화면

- 손쉬운 연결 (Video Single Out 단자 - DVD와 VTR을 한번에 연결)

- DV(IEEE1394)입력단자

- 6헤드 하이파이스테레오VTR

- 편리한 파일관리 및 편집기능

- PAL 방식 디스크 재생

- MPEG4(DivX) 재생

- LCR-199 동등 이상품

3) LCD 모니터 24인치

61Cm(24인치), 해상도 1920*1200, 응답속도 5Ms, 500cd, 명암비 1000:1

4) LCD 모니터 17인치

43Cm(17인치), 1280*1024, 명암비 2000:1, 300cd, D-sub, 응답속도5ms

5) 프리앰프

Firewire chipsets from TI (Texas Instruments), VIA, and NEC are recommended

It is highly recommended that Saffire be run on its own Firewire bus/card

In order to use Saffire with a 4-pin IEEE 1394 port you will need a 4-pin to 6-pin cable (not included) and must use the PSU (included)

NOTE: Saffire PRO software allows input mixing at 44.1/48kHz and 88.2/96kHz(ADATS disabled). When ADATs are enabled, at 88.2/96kHz mode, the input mix functionality is no longer available. The input mix is unavailable at 192kHz.

Microphone Inputs

Frequency Response: 20Hz - 20kHz +/- 0.1 dB

THD+N: 0.001% (measured at 1kHz with a 20Hz/22kHz bandpass filter)

Noise: EIN > 120dB (measured at 60dB of gain with 150 Ohm termination (20Hz/22kHz bandpass filter)

Line Inputs

Frequency Response: 20Hz - 20kHz +/- 0.1dB

THD+N: <0.001% (measured with 0dBFS input and 22Hz/22kHz bandpass filter)

Noise: -90dBu (22Hz/22kHz bandpass filter)

Instrument Inputs

Frequency Response: 20Hz - 20kHz +/- 0.1dB

THD+N: 0.004% (measured with 0dBu input and 20Hz/22kHz bandpass filter)

Noise: -87dBu (20Hz/22kHz bandpass filter)

Weight and Dimensions

3kg - 35cm x 4.5cm x 23.5cm

Analogue Input Specs

Mic: 8 x XLR on rear panel

Mic Gain: +13dB to + 60dB

Line 1-8: 2 x 1/4? TRS Jack (front panel)

Line 1-8 Gain: -10dB to +36dB

Instrument: As above, switched to Instrument (inputs 1 & 2 only)

Instrument Gain: +13dB to +60dB

Analogue Output Specs

Line level 8 x 1/4? TRS Jack

Nominal output level 0dBFS = 16dBu, balanced, +22dBu globally switched with external PSU connected across all outputs

Frequency Response: 20Hz ? 20kHz +/- 0.2dB

THD+N <0.0010% (-100dB) (measured with 0dBFS input 22Hz/22kHz bandpass filter, un-weighted)

Software switched hardware DIM ?12dB in output pairs 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Software Digital Volume control for all outputs

All outputs are useable as monitoring outputs

DIGITAL I/O (Saffire PRO 26 i/o)

1 x SPDIF In / Out (RCA phono) on rear panel (24-bit, 192kHz) Output transformer isolated

2 x ADAT In / Out (44.1 / 48kHz), 16 channels

1 x ADAT In / Out (88.2 / 96kHz), 8 channels S-MUX

Word clock input on BNC

Word clock output on BNC

Clock Sources: Internal clock, Sync to word clock on S/PDIF, Sync to word clock on BNC word clock input, Sync to word clock on ADAT1 or ADAT2 inputs

A/D Dynamic Range 110dB 'A-weighted' (all inputs)

D/A Dynamic Range 110dB ?A-weighted' (all outputs)

Clock Jitter < 250 pico seconds

Sample rate 44.1 to 192kHz

DIGITAL I/O (Saffire PRO 10 i/o)

1 x SPDIF In / Out (RCA phono) on rear panel (24-bit, 96kHz) Output transformer isolated

Clock Sources: Internal clock and sync to S/PDIF

A/D Dynamic Range 110dB 'A-weighted' (all inputs)

D/A Dynamic Range 110dB ?A-weighted' (all outputs)

Clock Jitter < 250 pico seconds

Sample rate 44.1 to 96kHz

MIDI I/O

1 in / 1 out on rear panel

Firewire 400 (1394a)

2 ports

Power

Either via Firewire (1394a) or external PSU (included)

Headphone Monitoring

2 x 1/4? TRS Jack on front panel (mirrors outputs 5-6 and 7-8)

High power headphone drivers

Focusrite  saffire pro 26 동등이상품

6) 콘트롤 서페이스

특징

8 touch-sensitive motorized channel faders

1 touch-sensitive motorized master fader

8 assignable rotary encoders and large LCD for channel or plug-in functions

record enable, select, solo and mute buttons on each channel

channel +/- and bank +/- keys

illuminated transport controls for record, play, stop, fast forward and rewind

jog/scrub wheel with mode switch

zoom key with 4 directional keys

dedicated keys for in/out points, locate, region nudge, loop and more

A/B headphone source switch for cue auditioning

function LED display for each channel

입출력

8 analog mic/line inputs (1/4” TRS and XLR balanced) each with signal/peak indicators and mic/line switch

4 analog outputs (1/4” TRS balanced)

ADAT Lightpipe I/O

front panel instrument input (1/4” TS) switchable for input 1

S/PDIF digital I/O

1 x 1 MIDI I/O with activity LEDs

FireWire (IEEE 1394) connectivity

word clock I/O (BNC)

phantom power

2 stereo headphone outputs (1/4” TRS) with independent level controls

Kensington lock port

Pro Tools M-Powered 7, Ableton Live 5, Logic, Cubase, Digital Performer and SONAR 와 호완^.

크기 및 무게

크기 : 20” x 18.5” x 4.25”

무게 : 27.8 lbs

M audio project MIX I/O 동등이상품

7) 서브믹서

주요특징

16 채널 고급 아날로그 믹서에 24 Bit / 96 kHz를 지원하는 FireWire 옵션을 사용하여 완벽한 디지털 레코딩 시스템을 구성할 수 있습니다.

소형 포맷 믹서 중 맥키의 Onyx 시리즈는 최고의 아날로그 사운드를 표방하고 있으며, 보다 확장된 기능과 FireWire 연결을 사용하여 레코딩과 라이브 사운드에서 모두 최고의 음질로 사용할 수 있도록 설계하였습니다.

Onyx는 아날로그 오디오 설계에 있어서 최고의 명성을 얻고 있는 Pacific Northwest 사의 최고 엔지니어에에 의해 설계되었습니다. 또한 Mackie의 Onyx 개발 팀은 아날로그 회로를 구성하는 최고급 부품 소자를 사용하여 Onyx 콘솔을 완성시켰습니다. 특히 지난 제품과 다르게 고급 OP-Amp 방식에서 최고급 IC 칩을 채택하여 보다 높은 음질을 구현하였으며, 완성도 높은 제품을 개발하게 된 것입니다. 또한 Greg Mackie 본인이 직접 Onyx 믹서에 대한 레이아웃과 디자인을 담당하여, Mackie 만의 감각을 계승하였습니다.

ONYX 마이크 프리앰프

최고의 마이크 프리앰프가 최고의 믹서를 만드는 것은 당연한 것입니다. 당연히 Onyx 믹서의 개발과정에서 가장 많은 시간과 투자를 적용한 부분이 바로 Onyx 마이크 프리앰프 부분입니다. Onyx 마이크 프리앰프는 이미 뛰어난 성능을 입증하였던 XDR 마이크 프리앰프 보다 더 뛰어난 성능을 가지고 있으며, 고급 마이크 프리앰프와 충분히 결 줄만한 퀄리티를 자랑합니다. 높은 헤드룸 및 명료도는 물론 라디오 주파수에 의한 간섭을 완벽하게 제거하여 보다 넓은 다이나믹 레인지를 구현하였습니다.

Perkins EQ 회로 채택

Onyx의 EQ 부분은 베테랑 오디오 엔지니어인 Cal Perkins가 새롭게 개발한 Perkins EQ 회로를 채택하였습니다. 이것은 60년대 및 70년대 믹싱 콘솔에서 가장 많이 채택되었던 영국식 EQ 스타일에 기반을 둔 상태에서 3 밴드 및 4 밴드로 새롭게 구현한 이퀄라이저 회로입니다. Cal Perkins는 자신의 EQ 회로를 사용하여 부드러운 영국식 콘솔 사운드 맛을 더하지만, 여기에 더욱 뛰어난 필터 컨트롤 및 위상의 반전이 최소화될 수 있는 시스템을 더하고 있습니다.

고객이 요구하는 기능 추가

소형 믹서를 사용하는 사용자들의 요구에 따라서 Onyx 1220의 기능이 일부 추가되었습니다. 각각의 채널에 48V 팬텀 전원을 공급할 수 있는 기능과 다이렉트 출력을 추가하였습니다. 모든 Aux에서 Pre 및 Post를 선택할 수 있도록 하였으며, 사용의 편의성을 위해서 내장 마이크를 적용한 새로운 토크백 섹션을 추가하였습니다. 또한 전세계 모든 사용자들이 전원 공급에 안정성을 더하기 위해서 접지 기능이 포함된 스위칭 파워 서플라이를 적용하였습니다.

Mackie onyx1620 동등이상품

8) 하드레코더

특징

HD24는 하드디스크 방식을 사용하면서 ADAT 환경에 맞게 구성된 24 멀티 트랙 레코더  디지털 오디오 환경에서 가장 많이 사용되는 ADAT 포맷에 맞게 완벽한 호환

아날로그 입력시 HD24XR 버전 또는 EC-2 업그레이드 킷을 사용하여 24bit/96kHz의 샘플 레이트 사용이 가능.

ADAT 테이프에 비해 상대적으로 저렴한 E-IDE 하드 디스크를 사용하며, 기본적으로 이더넷 포트를 사용하여 컴퓨터로 저장된 파일 보내 백업을 할 수 있으며, 보다 빠른 백업을 하기 위해 옵션인 FirePort 1394를 포함한다

2개의 HDD 슬롯을 사용해 무한대에 가까운 데이터를 저장.

ADAT 9 핀을 사용하여 씽크가 가능하며, MTC를 사용할 수도 있습니다.

필요에 따라 트랙의 데이터를 에디팅 할 수 있으며, 기존에 사용하던 ADAT 방식을 그대로 사용하기 때문에 손쉽게 기기를 다룰 수 있다는 것도 장점.

[ 주요 기능 ]

24 트랙, 24 비트 디지털 레코딩(48kHz), 96kHz 사용시 12 트랙

44.1~96 kHz 샘플 레이트(디지털 입력시, 아날로그 사용시 EC-2 사용)

발란스 1/4” TRS를 사용하여 각각 24 아날로그 입출력 지원, 3개의 ADAT 입출력

2 개의 Hot Swap이 가능한 하드 디스크 베이

ADAT/FST™(File Streaming Technology) 기술을 적용하여 곧바로 오디오 파일에 접근할 수 있는 기능

내부 지원 에디팅 : Cut, Copy, Paste, Track Move, Undo

기본적으로 지원되는 이더넷 포트를 사용하여 DAW 프로그램으로 간편하게 파일을 보내 백업 또는 믹스, 에디팅 가능

기존 ADAT 시스템과 확장하여 사용이 가능

MIDI In/Out, MTC Out, Ethernet, ADAT Sync In/Out, Word Clock을 사용한 디지털 레코딩 시스템 구성 가능

[ 주요 스펙 ]

사용 미디어 : IDE 하드 디스크(용량 제한 없음)

사용 트랙 : 24bit/48kHz – 24 트랙, 24bit/96kHz – 12 트랙

지원 샘플레이트 : 디지털 – 44.1~96kHz, 아날로그 – 44.1~48kHz, EC-2 사용시 44.1kHz~96kHz

아날로그 입력/출력 : 24 24-bit inputs, 24 24-bit outputs (1/4" TRS, +4dBu)

디지털 입력/출력 : 24-channel I/O via 3 ADAT Optical inputs and 3 ADAT Optical outputs

각각 1개의 MIDI 입출력

Alesis Sync 9 핀 입출력

Word Clock 입력

풋 스위치 입력(펀치 인-아웃용)

LRC 리모트 입력

10 Based-T 이더넷 포트(RJ-45)

주파수 응답 범위 : 20Hz–20kHz +0/–1dB

다이나믹 레인지 : 103dB A/D, >103dB D/A (A-weighted)

디스토션 : <0.003% THD+N

입력 레벨 : +4dBu, maximum +19dBu

피치 컨트롤 : +100 cents/–200 cents

전원 : 90–230V AC, 60W

크기 : 127mm x 483mm x 432mm(3U)

무게 : 9.07kg

ALESIS  HD24(EC2+1394PORT인 Fireport포함)동등이상품

9) Pro Tools M-Powered 7.3

Digital Audio Workstation 용 녹음 편집용 프로그램

프로툴 소프트웨어

project mix I/o 콘트록 믹서와 완벽한 호완이 되어야 한다

10) Music Production Toolkit

디지디자인의 Music Production ToolKit은 Pro Tools LE™ 및 Pro Tools M-Powered™ 시스템의 성능을 간편하게 확장시킬 수 있는 다양한 툴로 구성

Music Production ToolKit은 작곡, 에디팅, 믹싱 및 리믹싱 등에 필요한 광범위한 기능을 간편하게 사용.

확장된 플러그-인 콜렉션

디지디자인의 Hybrid 신디사이저

TL Space™ Native Edition 콘볼루션 리버브

Smack!™ LE 컴프레서/리미터

SoundReplacer™ 드럼 리플레이스먼트 툴

DINR™ LE 노이즈 리덕션 툴

멀티 트랙 비트 디텍티브 리듬 분석 및 수정

최대 48 모노 및 48 스테레오 트랙 ? 최대 96 kHz

Pro Tools MP3 옵션,   I LOK 옵션포함

11) 외장형 DVD RW

외장형으로 노트북 또는 PC와 연결하여 사용한다.

케이스를 포함하여야 한다.

인터페이스  USB 2.0

평균 Seek Time CD-ROM : 110ms DVD-ROM : 130ms

Buffer Memory 2MB

지원 디스크 종류 DVD-RAM, DVD+R, DVD-R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW DVD-Video, DVD-ROM, CD-R	CD-RW, CD-ROM, D-ROM/XA,LightScribe DVD±R,LightScribe CD-R CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I(FMV), CD-Extra, CD-Text

SE-T804L 동등이상품

12) 시스템 랙 케이스

12U 사이즈

19인치 공통 규격

강화 플라스틱과 알루미늄으로 제작

크 기

전,후 면부 : 12 Rack size

랙마운트 부분 깊이 47 Cm (18 1/2 인치)

앞 RAIL 에서 뒷 RAIL 까지 길이 40 Cm (15 3/4 인치)

덮개 깊이 6.35 Cm ( 2 1/2 인치)

최대 가로길이 45.1 Cm ( 17 3/4 인치)

최대 높이 56.83 Cm (22 3/8 인치)

외부 규격

가로 54.61 Cm (21 1/2 인치)

깊이 55.89 Cm (22 인치)

높이 59.7 Cm (23 1/2 인치)

무게 9.5 Kg

13) 데스크

1800*900*700  목제제작

감독과 상의후제작

14) LCD 모니터 브라켓

4)번 항목의 LCD 모니터를 벽에 장착하기 위한 제작품

현장 감독과 협의후 제작

15)광케이블

각 기기간의 연결을 위한 광케이블

16) 모니터  스피커

Tweeter: A.R.T. tweeter

Woofer: 6.5"

Woofer free air resonance: 40Hz

Woofer cone material: Rohacell / Carbon Fiber sandwich

Built in amps: 2 x 50W RMS

Frequency response: ±3dB 46Hz - 35kHz

THD @ 80Hz < 1 %

SPL max in 1 m > 105dB SPL

Crossover frequency: 2.2kHz

Inputs: balanced XLR and unbalanced RCA

Input impedance: 10 kohms

Warranty 2 years

150Hz, 6Khz, EQ 콘트롤 및 Tweeter Level 콘트롤 가능

ADAM A7 동등이상품

17)  페치판넬

-16입력단

-BNC 16 INPUT

-제작사양

국제 랙사이즈 공통규격인 폭 19인치 1U 사이즈로 제작

감독과 협의하여 제작한다